%%% Orientation

% computing ground coordinates from row-col image coordinates
X_i = X_ul + (Col_i - 1)*dx
Y_i = Y_ul + (Row_i - 1)*dy

%%% DEM
upper left sample center X_ul: 719000.000
upper left sample center Y_ul: 6187000.000
cell size, dx: 1.0000
cell size, dy: -1.0000
nodata_value: -32768

%%% Orthoimage
Bands: NIR - R - G
ground pixel size, dx: 0.50000000
ground pixel size, dy: -0.50000000
upper left pixel X_ul: 719000.25
upper left pixel Y_ul: 6186999.75
